Неисправные печи - причина пожаров

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 19:11 |
| **Неисправные печи - причина пожаров** |
|  |
| С начала марта на территории Республики Алтай зарегистрировано 15 пожаров (за аналогичный период прошлого года - 11). Несмотря на то, что морозы отступили, основная причина произошедших пожаров по-прежнему - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.    1 марта в с. Майма на улице Советская произошло возгорание в частном доме. Огнем поврежден мансардный этаж на площади 60 кв.м. Причиной возгорания стало отсутствие отступки между печью и перегородкой из сгораемого материала.    2 марта в Чойском районе с. Каракокша на улице Строителей огнем уничтожена кровля гаража на площади 50 кв.м. Причина пожара - перекал печи, печная труба расположена в непосредственной близости от горючих перегородок.    5 марта в с. Чемал на улице Чемальская в результате нарушения правил устройства и эксплуатаций отопительной печи огнем были повреждены стены кочегарки на площади 7 кв.м.    12 марта в с. Алфёрово на улице Пригородная огнем повреждена крыша гаража и бани на площади 130 кв.м. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности  при устройстве печи.    Ночью 13 марта в городе Горно-Алтайска в результате нарушения правил устройства печи (печной трубы) произошло два пожара:    - На улице Островского огнем уничтожена крыша жилого дома, веранда и крыша времянки. Площадь пожара 78 кв.м.    - На улице Сосновая огнем уничтожена крыша дома. Площадь возгорания 70 кв.м.        Во избежание пожаров от печного отопления, специалисты призывают граждан не забывать о правилах эксплуатации печей.                   - перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;            - ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный печник;            - запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы;            - у печи должны быть исправные дверцы, заслонки соответствующих размеров и предтопочный лист, прибитый к деревянному полу, размером 50 х 70 см. без дефектов и прогаров, не окрашенный;            - нельзя хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней белье для просушки;            - нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений. Для этого должны быть специально отведенные места, где все выгребаемое из топок заливается водой. Хранить шлак золу можно только в негорючей, плотно закрывающейся емкости, установленной на негорючее основание.          - необходимо постоянно следить за состоянием печей и дымоходов, своевременно устранять неисправности;            - не доверяйте топку печи несовершеннолетним детям, не оставляйте детей в доме без присмотра во время топки печи;     При обнаружении пожара – необходимо немедленно позвонить по телефону 101. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |