Техника МЧС России. ППСА-3 (3409) -01НН «БОБР»

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 23.04.2020 20:04 |
| **Техника МЧС России. ППСА-3 (3409) -01НН «БОБР»** |
|  |
| ППСА Бобр широко используется вне дорог общего пользования на пересеченной местности и на горной местности, его эксплуатация возможна при температурах от -40 до+40 градусов С. Кузов сделан по типу лодки. На полном баке машина способна преодолеть 600 км пути. Подвеска является независимой, используются телескопические амортизаторы.      Бобр умеет плавать. Внедорожник-амфибия может пересекать за счёт наличия гусениц водные преграды, а специальный отсек для воздуха позволяет держаться на плаву даже при заглушенном двигателе.    Равномерное распределение нагрузки по всей плоскости гусениц позволяет минимизировать давление на грунт, тем самым при движении не причиняя особого вреда растительности.    Предназначен для доставки личного состава, пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования и проведения специальных работ на месте пожара и чрезвычайной ситуации, а также освещения места АСР.    Технические характеристики:    ТИП ШАССИ: ГАЗ-3409    БОЕВОЙ РАСЧЕТ: 3 чел.    ТИП ГЕНЕРАТОРА: 2х фазный    НАПРЯЖЕНИЕ: 220 V    СКОРОСТЬ по:    - шоссе 60 км/ч    - грунтовая дорога 45 км/ч    - на плаву по водоему 5 км/ч    ПОЛНАЯ МАССА: 4063 кг.    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:    4800х2100х2900    СРОК СЛУЖБЫ: 10 лет |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2021 |