Техника МЧС России. Автомобиль пожарно-спасательный АПС 2,5-40 КАМАЗ

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 16.07.2020 15:07 |
| **Техника МЧС России. Автомобиль пожарно-спасательный АПС 2,5-40 КАМАЗ** |
|  |
| Пожарно-спасательный автомобиль среднего класса предназначен для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на ней огнетушащих веществ и пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от источников водоснабжения.       АПС 2,5-40/100-4/400 на шасси КАМАЗ имеет колесную формулу 4х2 и может успешно выполнять задачи по ликвидации очагов возгорания в городских условиях и доставлять к месту пожара и ликвидации дорожно-транспортных происшествий достаточный объем огнетушащих веществ. Штатная кабина автомобиля, расположенная над двигателем, обеспечивает размещение до 3 человек боевого расчета (включая водителя). Кабина расчета может быть представлена как отдельная секция модульного типа, так и однообъемная цельнометаллическая, двухдверная, четырехместная, обогреваемая. Двери отсеков для размещения ПТВ (по желанию потребителя) имеют два исполнения: "шторного" типа с барабанной системой намотки (изготавливаются из анодированного алюминия) или "панельного" типа на пневмопружинах, что обеспечивает удобный доступ к любой точке отсека. На АПС устанавливается комбинированный пожарный насос типа НЦПК-40/100-4/400 с катушкой рукавной высокого давления длиной 60 или 90м. Управление работой насосной установки осуществляется из заднего (насосного) отсека.    Объем цистерны, л 2500    Материал цистерны конструкционная или нержавеющая сталь    Объем бака для пенообразователя, л 150    Материал бака для пенообразователя нержавеющая сталь/модифицированный полипропилен    Насос пожарный центробежный НЦПК 40/100-4/400    Колесная формула 4х2    Полная масса пожарного автомобиля, кг 14000    Габаритные размеры (ДхШхВ), м 7500х2500х3300    Боевой расчет, включая водителя, чел. 6/7 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |