Газ безопасен, если пользоваться им правильно

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 19:11 |
| **Газ безопасен, если пользоваться им правильно** |
|  |
| **Многие часто забывают о том, что собственная безопасность, а также безопасность соседей и родственников – это забота не только профессионалов газовой службы, но и самих потребителей. И только правильное использование газа в быту, соблюдение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов позволит избежать многих бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.** **Основные правила пользования бытовыми газовыми приборами** **Важно помнить:** **-        перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы оставлять форточку открытой. Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло;** **-        перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе;** **-        следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверять тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы;** **-        регулярно проверять исправность газового оборудования: для этого необходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку технического состояния газового оборудования.** **Запрещается:** **-        использовать газовые плиты для обогрева помещений;** **-        использовать газовые приборы с неисправной или отключенной автоматикой безопасности;** **-        оставлять работающие газовые приборы без присмотра;** **-        допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;** **-        самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.** **Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами** **-        баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 метров от газовой плиты и не менее 1 метра от отопительных приборов, расстояние до открытого источника огня должно быть не менее 2 метров;** **-        при невозможности установки в одном помещении с газовой плитой баллон устанавливается на улице в запирающемся металлическом шкафу с отверстиями для проветривания;** **-        во время замены баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы;** **-        запрещается устанавливать неисправные баллоны.** **При появлении запаха газа** **-        не включайте и не выключайте электроприборы;** **-        не допускайте образования искры или огня в загазованном помещении;** **-        немедленно сообщите об инциденте в газовую службу по телефону 04.** **До прибытия специалистов аварийной газовой службы по возможности организуйте охрану загазованного места и проветривание помещения.** **Если вы собственник или пользователь земельного участка, расположенного в пределах охранной зоны газораспределительных сетей** **На земельных участках, расположенных от газопроводов или других объектов газораспределительной системы на расстояниях, регламентированных Правилами охраны газораспределительных сетей, запрещается:** **-        строить любые объекты;** **-        перемещать или повреждать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;** **-        огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений;** **-        разводить огонь и размещать источники огня;** **-        копать землю на глубину более 0,3 м;** **-        использовать надземные газопроводы в качестве опоры для проведения различных действий на высоте, приставлять к ним посторонние предметы;** **-        самовольно подключаться к газораспределительным сетям.** **При проведении земляных работ** **При проведении земляных работ в охранной зоне газораспределительных сетей необходимо письменно уведомить эксплуатационную организацию не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. На место производства работ необходимо вызвать представителя газовой службы.** **Напоминаем юридическим и физическим лицам – перед началом производства земляных работ на любой территории необходимо согласовать их проведение в газораспределительной организации муниципального района. В разрешении указывается местоположение трассы газопровода, глубина размещения труб, а также выдаются рекомендации по обеспечению сохранности газораспределительных сетей.** **Берегите себя и своих близких, следите за исправностью газового оборудования, не прибегайте к его самостоятельной установке или ремонту.** |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |