ТЕХНИКА СПАСАТЕЛЕЙ МЧС: Пожарная автолестница АЛ-50 IVECO-MAGIRUS

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 22.10.2020 20:10 |
| **ТЕХНИКА СПАСАТЕЛЕЙ МЧС: Пожарная автолестница АЛ-50 IVECO-MAGIRUS** |
|  |
| Пожарная автолестница предназначена для доставки к месту пожара боевого расчёта и    специального оборудования, проведения аварийно-спасательных работ в верхних этажах зданий,    подачи огнетушащих веществ на высоту, подъёма и перемещения грузов.    Высота установки – 55 метров, что позволяет проводить работы на высоте 17-18 этажей. Это очень    важно в условиях многоэтажной застройки крупных городов.    Особенности:        Полностью автоматическая пожарная автолестница        Спасательный лифт грузоподъемностью до 300 кг        Одновременное движение в трех направлениях (подъем, выдвижение, поворот)        Малое время боевого развертывания        Максимальная безопасность за счет уникальной системы стабилизации        Спасательный лифт с автоматически выдвигающимися рельсами для простого и    быстрого входа/выхода        Идеальное решение для работы в условиях современного города |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |